Перечень товарных позиций, рекомендуемых к освоению субъектами малого и среднего бизнеса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование импортируемого товара | Страна импортер | Производство аналогов в Республике Беларусь | Примечание |
| 1 | Каска защитная (белая, красная, оранжевая) с регулятором ремнем для оголовья | РФ, ЕС,  Китай | Отсутствует | Все средства  индивиду-  альной защиты должны иметь  сертификаты  соответствия  по  заявленным  защитным  свойствам  согласно  ТРТС  019/2011 |
| 2 | Перчатки резиновые черного цвета, КЩС тип 2, Вн | Отсутствует |
| 3 | Перчатки резиновые черного цвета, К50Щ50 | Отсутствует |
| 4 | Перчатки маслобензостойкие, манжета, эластичный трикотаж, Нм, Нс | Отсутствует |
| 5 | Нарукавники прорезиненные К50Щ50,Вн | Отсутствует |
| 6 | Перчатки диэлектрические, Эс | Отсутствует |
| 7 | Рукавицы суконные, 3 размер, Ми, Тр, К20Щ20 | Отсутствует |
| 8 | Рукавицы, К20Щ20 | Отсутствует |
| 9 | Беруши одноразовые со шнуром | Отсутствует |
| 10 | Головной убор ,Ти | Отсутствует |
| 11 | Головной убор суконный, Ти | Отсутствует |
| 12 | Шлем войлочный (или суконный) Ти, Тр | Отсутствует |
| 13 | Нарукавники для защиты от порезов, Мп | Отсутствует |
| 14 | Нарукавники суконные, Ти, Тр | Отсутствует |
| 15 | Респиратор противопылевый с клапанам выхода, степень защиты FFP2(полумаска должна иметь: клапан выдоха, мягкий и гибкий носовой зажим с носовым уплотнением из мягкого впитывающего материала, регулируемое эластичное оголовье, индивидуальную непромокаемую упаковку с инструкцией по применению, маркировку производителя, класс защиты, устойчивость к запылению, дату изготовления | Отсутствует |
| 16 | Полнолицевая маска со сменными фильтрами типа ЗМ 6000 или аналог. Предфильтра, сменные фильтра, держатель к маске. Полумаска должна иметь: гипоалергенную силиконовую лицевую часть; регулируемое эластичное оголовье с четырьмя точками крепления; байонетную систему крепления фильтра; | Отсутствует |
| 17 | Полумаска маска со сменными фильтрами типа ЗМ 7500 или аналог. Предфильтра, сменные фильтра, держатель к полумаске. Полумаска должна иметь: панорамную поликарбонатную линзу устойчивую к царапинам и ударам; гипоалергенный силиконовый подмасочник; регулируемое эластичное оголовье с четырьмя точками крепления; байонетную систему крепления фильтра Категорию 2, маркировку элементов (сборочных узлов), указание по эксплуатации. | Отсутствует |
| 18 | Полумаска фильтрующая типа «Бриз-1102» (У2К) FFP1 R D (поролон). Представляет собой фильтрующую полумаску, наружный фильтр которой изготовлен из полиуретанового поропласта, внутренняя его часть- из полиэтиленовой пленки. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий слой. Два клапана вдоха крепятся к полиэтиленовой пленке. Клапан выдоха размещен в передней части полумаски и защищен экраном. Полумаска должна иметь: клапан выдоха, мягкий и гибкий носовой зажим с носовым уплотнением из мягкого впитывающего материала, регулируемое эластичное оголовье, индивидуальную непромокаемую упаковку с инструкцией по применению, маркировку производителя, класс защиты, устойчивость к запылению, дату изготовления. | Отсутствует |
| 19 | Фартук прорезиненый с нагрудником К50Щ50 (КЩС), Вн, Ву | Отсутствует |
| 20 | Костюм рабочий (куртка+ брюки), пыленепроницаемая ткань 100% х/б, цвет черный, огнестойкая пропитка, защитные свойства Пм, Пн, Пс, плотность 280 г/м2 (мужские и женские) | Отсутствует |
| 21 | Костюм рабочий (куртка, брюки) х/б для защиты от конвективной теплоты, теплового излучения, высоких температур, искр, брызг расплавленного метала, окалины Ти, Тр, Тв | Отсутствует |
| 22 | Подшлемник термостойкий для защиты головы (лица, шеи) от теплового потока, воздействия высоких температур, попадания, мелких горячих предметов, Ти, Тр, Тв | Отсутствует |
| 23 | Костюм суконный жаростойкий (куртка, брюки, головной убор), Тп 100, Ми, КЩС | Отсутствует |
| 24 | Плащ непромокаемый с капюшоном и регулировкой, Вн, By | Отсутствует |
| 25 | Костюм рабочий (куртка+брюки) непромокаемый с капюшоном и регулировкой, Вн, By | Отсутствует |
| 26 | Щиток защитный с креплением на каску | Отсутствует |
| 27 | Щиток сварщика типа «Хамелеон» | Отсутствует |
| 28 | Сварочный щиток типа Speedglas 9100 и комплекты фильтров | Отсутствует |
| 29 | Очки защитные открытые типа 015 | Отсутствует |
| 30 | Очки защитные закрытые ЗП-1 «Патриот» (с резинкой) | Отсутствует |
| 31 | Очки защитные закрытые ЗП-2 «Панорама» | Отсутствует |
| 32 | Подшлемник закрытый термостойкий трикотажный 2-х слойный 100% Кевлар | Отсутствует |
| 33 | Нарукавник термостойкий трикотажный 2-х слойный 100% Кевлар, длина 36 см. | Отсутствует |
| 34 | Полумаска фильтрующая SPIROTTEK SH 3200VC клапаном, защитные свойства FFP2 NRD | Китай | Отсутствует |
| 35 | Перчатки Ansell Edge 45-125 белые (размер 9, 10) | РФ,ЕС, Китай | Отсутствует |
| 36 | Салфетки трехслойные абсорбирующие без ворса голубые, размер 38x37 см | Отсутствует |  |
| 37 | Ткань асбестовая АТ-2, толщина 1,7 мм, ширина рулона 1550 мм, ГОСТ 6102- 94 | Отсутствует |  |
| 38 | Катализатор К-СО ТУ 2171-009-83940154-2013 | Отсутствует |  |
| 39 | Лента стальная упаковочная черная, лакированная, вощеная 0,8\* 19мм | РФ | Отсутствует |  |
| 40 | Лента стальная упаковочная черная, лакированная, вощеная 0,8\*25мм | Отсутствует |  |
| 41 | Бумага ОДП-35 (основа парафинированной бумаги марки «ОДП-35» - 35 г/м2 шириной 840 мм | Отсутствует |  |
| 42 | Бумага упаковочная влагопрочная 30г/м2, ширина 1300мм | Отсутствует |  |
| 43 | Прокладка с сотовым наполнителем (прокладка для транспортировки стекла ПТС) 3180\*80\*30 мм и 2260\*80\*30 мм | Отсутствует |  |
| 44 | Порошки для складирования  стекла | Германия, Велико-британия | Отсутствует |  |
| 45 | Лист сотового полипропилена,  Уд.вес- не менее 900 гр/м2; размер 1000х1200х3,5мм; | РФ | Отсутствует |  |
| 46 | Формовые комплекты для стеклотары, литые чугунные детали | Китай | Отсутствует |  |
| 47 | Валы для прокатного стекла, стальные детали, сталь С45Н | Германия | Отсутствует |  |
| 48 | Монобутилтрихлоридолова | Италия, Индия | Отсутствует |  |
| 49 | Огнеупорные изделия | Китай | Отсутствует |  |
| 50 | Ковш пластиковый для элеватора стеклобоя | РФ | Отсутствует |  |
| 51 | Нож для упаковочной машины | РФ, Италия | Отсутствует |  |
| 52 | Мотор редуктор для конвееров | Италия | Отсутствует |  |
| 53 | Керамический порошок | Польша | Отсутствует |  |
| 54 | Дробь стальная | Германия | Отсутствует |  |
| 55 | Смола фенолоформальдегидная | РФ | Отсутствует |  |
| 56 | Пленка термоусадочная с логотпом | РФ | Отсутствует |  |
| 57 | Краска ORMOSOL | Германия | Отсутствует |  |
| 58 | Золото Z21-02684L | Чехия | Отсутствует |  |
| 59 | Гранулят (стеклянные эмалевые гранулы) | Германия | Отсутствует |  |
| 60 | Круги (шлифовальные) абразивные, алмазные | РФ | Отсутствует |  |
| 61 | Диски волокнообразования (спиннера) | Китай | Отсутствует |  |
| 62 | Резервуар для плавки клея | Италия | Отсутствует |  |
| 63 | Автомобильный СОЖ | Польша | Отсутствует |  |
| 64 | Воздушные фильтры | Польша, Италия | Отсутствует |  |